#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_VREFINT
ADC1.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_ASYNC_DIV32
ADC1.CommonPathInternal=ADC_CHANNEL_VREFINT|null|null|null
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master,ClockPrescaler,CommonPathInternal
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
ADC1.master=1
ADC2.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_3
ADC2.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_ASYNC_DIV32
ADC2.CommonPathInternal=null|null|null|null
ADC2.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,ClockPrescaler,NbrOfConversion,OversamplingMode,CommonPathInternal
ADC2.NbrOfConversion=1
ADC2.NbrOfConversionFlag=1
ADC2.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC2.OversamplingMode=DISABLE
ADC2.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC2.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
BSP_IP_NAME=NUCLEO-G431KB
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32G431KBT6
Mcu.Family=STM32G4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=ADC2
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=TIM2
Mcu.IP6=TIM16
Mcu.IP7=USART2
Mcu.IP8=NUCLEO-G431KB
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32G431K(6-8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP32
Mcu.Pin0=PA2
Mcu.Pin1=PA3
Mcu.Pin10=VP_SYS_VS_DBSignals
Mcu.Pin11=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin12=VP_TIM16_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA6
Mcu.Pin3=PA12
Mcu.Pin4=PA13
Mcu.Pin5=PA14
Mcu.Pin6=PB3
Mcu.Pin7=PB8-BOOT0
Mcu.Pin8=VP_ADC1_Vref_Input
Mcu.Pin9=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=13
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32G431KBTx
MxCube.Version=6.16.1
MxDb.Version=DB.6.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA12.Locked=true
PA12.Signal=S_TIM16_CH1
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=T_SWDIO
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=T_SWCLK
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=USART2_TX [ST-LINKV3E_VCP_RX]
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=USART2_RX [ST-LINKV3E_VCP_TX]
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=VOUT
PA6.Locked=true
PA6.Mode=IN3-Single-Ended
PA6.Signal=ADC2_IN3
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=T_SWO
PB3.Locked=true
PB3.Signal=SYS_JTDO-SWO
PB8-BOOT0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8-BOOT0.GPIO_Label=LD2 [green]
PB8-BOOT0.Locked=true
PB8-BOOT0.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32G431KBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_G4 V1.6.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.FreePinsContext=
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=POWER_SWITCH.ioc
ProjectManager.ProjectName=POWER_SWITCH
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,4-MX_ADC2_Init-ADC2-false-HAL-true,5-MX_TIM2_Init-TIM2-false-HAL-true,6-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,7-MX_TIM16_Init-TIM16-false-HAL-true
RCC.ADC12Freq_Value=128000000
RCC.AHBFreq_Value=128000000
RCC.APB1Freq_Value=128000000
RCC.APB1TimFreq_Value=128000000
RCC.APB2Freq_Value=128000000
RCC.APB2TimFreq_Value=128000000
RCC.CRSFreq_Value=48000000
RCC.CortexFreq_Value=128000000
RCC.EXTERNAL_CLOCK_VALUE=12288000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=128000000
RCC.FDCANFreq_Value=128000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=128000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=128000000
RCC.I2C2Freq_Value=128000000
RCC.I2C3Freq_Value=128000000
RCC.I2SFreq_Value=128000000
RCC.IPParameters=ADC12Freq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CRSFreq_Value,CortexFreq_Value,EXTERNAL_CLOCK_VALUE,FCLKCortexFreq_Value,FDCANFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,I2SFreq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,UART4Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=128000000
RCC.LPUART1Freq_Value=128000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=16000000
RCC.PLLN=16
RCC.PLLPoutputFreq_Value=128000000
RCC.PLLQoutputFreq_Value=128000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=128000000
RCC.PWRFreq_Value=128000000
RCC.RNGFreq_Value=128000000
RCC.SAI1Freq_Value=128000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=128000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.UART4Freq_Value=170000000
RCC.USART1Freq_Value=128000000
RCC.USART2Freq_Value=128000000
RCC.USART3Freq_Value=170000000
RCC.USBFreq_Value=128000000
RCC.VCOInputFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=256000000
SH.S_TIM16_CH1.0=TIM16_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM16_CH1.ConfNb=1
TIM16.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM16.IPParameters=Channel,Prescaler,PeriodNoDither
TIM16.PeriodNoDither=63999
TIM16.Prescaler=1
TIM2.IPParameters=PeriodNoDither,Prescaler
TIM2.PeriodNoDither=100-1
TIM2.Prescaler=12800-1
USART2.BaudRate=115200
USART2.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous,BaudRate
USART2.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_ADC1_Vref_Input.Mode=IN-Vrefint
VP_ADC1_Vref_Input.Signal=ADC1_Vref_Input
VP_SYS_VS_DBSignals.Mode=DisableDeadBatterySignals
VP_SYS_VS_DBSignals.Signal=SYS_VS_DBSignals
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM16_VS_ClockSourceINT
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
board=NUCLEO-G431KB
boardIOC=true
